淮北龙溪生物科技有限公司危险废物污染防治信息公开

企业名称：淮北龙溪生物科技有限公司 地址：安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地

法人代表及电话：王磊 18156151988 危险废物负责人及电话：王艳 15756050405

环评批文:淮环行:【2023】15号 危险废物产生规模: 4563.606t/a 危险废物贮存设施建筑面积(容积)：丙类仓库 420 平方米

危险废物污染防治情况说明：

本公司生产运行中，3-(2，2-二氟胡椒环基-5-)叱咯-4-甲酰胺、4-三氟甲基烟酸装置产生的精馏釜残、废母液、废包装材料、废气处置设施所产生的废活性炭、废树脂、质检中心实验过程产生的废化学试剂、工艺废水预处理过程中产生的废水预处理残渣、污水站产生污水处理站污泥、设备维修过程中产生的废机油，均为危险废物。产生后暂存于危废贮存间，委托安徽东华通源生态科技公司、威立雅环境服务（淮北）有限公司、合肥和嘉环境科技有限公司、安徽创美环保科技有限公司、安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司、宿州海创环保科技有限责任公司、安徽润德环保科技材料有限公司、安徽超越环保科技股份有限公司、安庆京环绿色环境固废综合处置有限公司、光大绿色环保固废处置（滁州）有限公司安全处置。

公司危险废物贮存间，为丙类仓库，容积为420平方米，危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，地面四周经过防渗、防腐处理，并设有地沟和收集沟，发生泄漏时通过地沟收集泄漏液。危废库门口处设置围挡，防止雨水倒灌。危废库的危险废物采取分类分区堆放，危废仓库设有分隔线进行隔离，盛装危险废物的容器上粘贴清晰的标签，标明危险废物名称、种类、数量。危险废物贮存间管理员做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及委托处置接收单位名称。危险废物仓库内设有挥发性废气收集导出口，通过外排风机经管道送至活性炭吸附装置吸收处置，然后通过15m 高H3 排气筒高空排空。

危险废物危险特性：通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼睛接触而引起毒害；或引起燃烧等危险性事件；随意排放、贮存的残液，在雨水、地下水的长期渗透、扩散作用下，会污染水体和土壤。

环境污染防治措施：对产生的危险废物，采用由专人负责、分类收集、存放，按危险废物类型和性质分别处置。

环境应急物资和设备：沙袋、收集池、警示标志、应急照明灯、化学防护服装和工具、灭火器等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危废名称 | 危废代码 | 形态 | 危险特性 | 产生源 | 产生工序 | 污染防治措施 | 责任人 |
| 1 | 精馏釜残 | HW02(271-001-02) | 液态 | T | 车间 | 蒸馏 | 防风、防雨、防流失 、防渗漏等，定期委托有资质单位合理处置 | 王艳 |
| 2 | 废母液 | HW02(271-002-02) | 液态 | T | 车间 | 生产线 | 防风、防雨、防流失 、防渗漏等，定期委托有资质单位合理处置 | 王艳 |
| 3 | 废活性炭 | HW49(900-039-49) | 固态 | T | 废气处理 | 吸附 | 防风、防雨、防流失 、防渗漏等，定期委托有资质单位合理处置 | 王艳 |
| 4 | 废树脂 | HW49(900-041-49) | 固态 | T | 废气处理 | 吸附 | 防风、防雨、防流失 、防渗漏等，定期委托有资质单位合理处置 | 王艳 |
| 5 | 污水处理站污泥 | HW49(772-006-49) | 半固态 | T | 污水站 | 污水处理 | 防风、防雨、防流失 、防渗漏等，定期委托有资质单位合理处置 | 王艳 |
| 6 | 废水预处理残渣 | HW11(271-013-11) | 半固态 | T | 污水站 | 污水预处理 | 防风、防雨、防流失 、防渗漏等，定期委托有资质单位合理处置 | 王艳 |
| 7 | 废化学试剂 | HW49(900-047-49) | 固态 | T | 实验室 | 检测 | 防风、防雨、防流失 、防渗漏等，定期委托有资质单位合理处置 | 王艳 |
| 8 | 废包装材料 | HW49(900-041-49) | 固态 | T | 车间 | 生产投料 | 防风、防雨、防流失 、防渗漏等，定期委托有资质单位合理处置 | 王艳 |
| 9 | 废机油 | HW08(900-214-08) | 液态 | T | 车间 | 设备维修 | 防风、防雨、防流失 、防渗漏等，定期委托有资质单位合理处置 | 王艳 |

危险废物负责人：王艳 联系电话：15756080405

危险废物贮存设施

企业名称：淮北龙溪生物科技有限公司

责任人及电话：王磊 18156151988

管理员及电话: 王艳 15756080405

本设施环评批文：淮环行[2023]15号

本设施建筑面积(容积)：420平方

本设施环境污染防治措施：

☑防风 ☑防雨 ☑防晒 ☑防雷 口防扬散 ☑防流失 ☑防渗漏 ☑泄露液体收集

☑贮存废弃收集

环境应急物资和设备：

沙袋、收集池、警示标志、应急照明灯、化学防护服装及工具、灭火器

本设施贮存危险废物清单：

种类1: 精馏釜残 种类2: 废母液 种类3： 废活性炭

危险特性: 毒性 危险特性: 毒性 危险特性: 毒性

环评批文:淮环行[2023]15号 环评批文:淮环行[2023]15号 环评批文:淮环行[2023]15号

种类4: 废树脂 种类5：污水处理站污泥 种类6： 废水预处理残渣

危险特性: 感染性 危险特性: 感染性、毒性 危险特性: 毒性

环评批文:淮环行[2023]15号 环评批文:淮环行[2023]15号 环评批文:淮环行[2023]15号

 种类7:废化学试剂 种类8: 废包装材料 种类9: 废机油

危险特性:腐蚀性、易燃性、反应性、毒性 危险特性：感染性、毒性 危险特性： 易燃性

环评批文:淮环行[2023]15号 环评批文:淮环行[2023]15号 环评批文:淮环行[2023]15号