**淮北龙溪生物科技有限公司危险废物污染防治信息公开**

企业名称：淮北龙溪生物科技有限公司 地址：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地

法人代表及电话：朱保兵 13770346779 危险废物负责人及电话：段小波 15705610282

环评批文：淮环行【2018】56号 危险废物产生规模： 2740.84t/a 危险废物贮存设施建筑面积（容积）：丙类仓库 420 平方米

**危险废物污染防治情况说明：**

本公司生产运行中，3-(2,2-二氟胡椒环基-5-)吡咯-4-甲酰胺、4-三氟甲基烟酸装置产生的釜残、母液，废气处置设施所产生的废活性炭、纯水制备产生的废RO膜，质检中心实验过程产生的废酸碱，废过滤棉污水站产生的废水处理污泥，均为危险废物。产生后暂存于危废贮存间，委托安徽东华通源生态科技公司安全处置。

公司危险废物贮存间，为丙类仓库，容积为420平方米，危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，地面四周经过防渗、防腐处理，并设有地沟和收集沟，发生泄漏时通过地沟收集泄漏液。危废库门口处设置围挡，防止雨水倒灌。危废库的危险废物采取分类分区堆放，危废仓库设有分隔线进行隔离，盛装危险废物的容器上粘贴清晰的标签，标明危险废物名称、种类、数量。危险废物贮存间管理员做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及委托处置接收单位名称。危险废物仓库内设有挥发性废气收集导出口，通过外排风机经管道送至生物膜+活性炭吸附装置吸收处置，然后通过 15m 高 H3 排气筒高空排空。

**危险废物危险特性：**通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼睛接触而引起毒害；或引起燃烧等危险性事件；随意排放、贮存的残液，在雨水、地下水的长期渗透、扩散作用下，会污染水体和土壤。

**环境污染防治措施：**对产生的危险废物，采用由专人负责、分类收集、存放，按危险废物类型和性质分别处置。

**环境应急物资和设备：**沙袋、收集池、警示标志、应急照明灯、化学防护服装和工具、灭火器等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危废名称 | 危废代码 | 形态 | 危险特性 | 产生源 | 产生工序 | 委托处置/利用单位 | 责任人 |
| 1 | 釜残 | HW02（271-001-02） | 液态 | T | 车间 | 蒸馏 | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 卜乐意 |
| 2 | 母液 | HW02（271-001-02） | 液态 | T | 车间 | 生产线 | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 卜乐意 |
| 3 | 脱色过滤介质 | HW02（271-003-02） | 固态 | T | 车间 | 吸附 | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 卜乐意 |
| 4 | 废活性炭 | HW49（900-039-49） | 固态 | T | 废气处理 | 吸附 | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 卜乐意 |
| 5 | 废过滤棉 | HW12（900-252-12） | 固态 | T | 废气处理 | 吸附 | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 卜乐意 |
| 6 | 废水处理污泥 | HW06（900-410-06） | 糊状 | T | 污水站 | 污水处理 | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 卜乐意 |
| 7 | 废水预处理残渣 | HW02（271-003-02） | 糊状 | T | 污水站 | 污水预处理 | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 卜乐意 |
| 8 | 废RO膜 | HW49（900-041-49） | 固态 | T | 动力车间 | 纯水制备 | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 卜乐意 |
| 9 | 包装桶或袋 | HW49（900-041-49） | 固态 | T | 车间 | 生产投料 | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 卜乐意 |

危险废物管理负责人：段小波 联系电话：15705610282

**危险废物贮存设施**

企业名称：淮北龙溪生物科技有限公司

责任人及电话：朱保兵 13770346779

管理员及电话：段小波 15705610282

本设施环评批文：淮环行[2018]56号

本设施建筑面积（容积）： 420平方

本设施环境污染防治措施：

🗹 防风 🗹 防雨 🗹防晒 🗹 防雷 口 防扬散 🗹 防流失 🗹 防渗漏 🗹 泄露液体收集

🗹 贮存废弃收集

环境应急物资和设备：

沙袋、收集池、警示标志、防护栅栏、应急照明灯、化学防护服装及工具、灭火器

本设施贮存危险废物清单：

种 类1： 釜残 种 类2： 母液 种 类2： 母液脱色过滤介质

危险特性： 毒性 危险特性： 毒性 危险特性： 毒性

环评批文： 淮环行[2018]56号 环评批文： 淮环行[2018]56号 环评批文： 淮环行[2018]56号

种 类3： 废活性炭 种 类4： 废过滤棉 种 类5： 废水处理污泥

危险特性： 毒性 危险特性： 毒性 危险特性： 毒性

环评批文： 淮环行[2018]56号 环评批文： 淮环行[2018]56号 环评批文： 淮环行[2018]56号

种 类6： 废水预处理残渣 种 类7： 废RO膜 种 类8： 包装袋或桶

危险特性： 毒性 危险特性： 毒性 危险特性： 毒性

环评批文： 淮环行[2018]56号 环评批文： 淮环行[2018]56号 环评批文： 淮环行[2018]56号

淮北市生态环境局监制

 